<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="盐城幼儿师范高等专科学校“铁军艺苑”爱国主义教育基地改造工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城幼儿师范高等专科学校" Zxr="江苏宏天工程管理有限公司" ZbrDb="崔欣伟" ZxrDb="郑加宏" Bzr="曾艳" Fhr="桑玉军" BzTime="2024-08-05" FhTime="2024-08-05" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="DX" Dxgcmc="盐城幼儿师范高等专科学校“铁军艺苑”爱国主义教育基地改造工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="盐城幼儿师范高等专科学校“铁军艺苑”爱国主义教育基地改造工程-景观" Zylb="5" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="6818341face945a6a7779b759dae10d6" MachineKey="04-7C-16-EB-26-DC">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="3.3" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.55" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Xh="" Mc="拆除及维修项目" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="1" Qdbm="011601001001" Mc="拆除项目" Xmtz="1、局部园路及基层拆除&#xD;&#xA;2、凉亭损坏结构、屋面及防水层拆除&#xD;&#xA;3、旧景墙拆除&#xD;&#xA;4、景桥拆除等&#xD;&#xA;5、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑&#xD;&#xA;备注：施工范围内所有需拆除项目均在此报价内，投标人结合图纸及现场自行考虑施工难易程度，此报价为包干价，结算时不调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="2" Qdbm="011601001002" Mc="维修项目" Xmtz="1、铁军艺苑内塌陷、积水路面维修及抬高，材料及工艺同原路面&#xD;&#xA;2、石刻墙打磨、清洗出新&#xD;&#xA;3、原景观桥损坏部位维修并更换，重新刷油漆出新，具体颜色须经甲方确认&#xD;&#xA;备注：施工范围内所有需维修项目均在此报价内，投标人结合图纸及现场自行考虑施工难易程度，满足甲方要求，此报价为包干价，结算时不调整" Jsgz="1.以立方米计量，按拆除的体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按拆除的延长米计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="时光廊架" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="3" Qdbm="010101004001" Mc="挖基坑土方" Xmtz="1、土壤类别:投标人现场勘查&#xD;&#xA;2、挖土深度:详见设计图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距:投标人自行考虑" Jsgz="" Dw="m3" Sl="152.66" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="4" Qdbm="010101003001" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:投标人现场勘查&#xD;&#xA;2、挖土深度:详见设计图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距:投标人自行考虑" Jsgz="" Dw="m3" Sl="0.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="5" Qdbm="010103001001" Mc="回填方" Xmtz="1、部位:基础回填&#xD;&#xA;2、土质要求:符合回填土土质要求的素土&#xD;&#xA;3、密实度要求:详见图纸要求&#xD;&#xA;4、夯填（碾压）:分层夯填" Jsgz="" Dw="m3" Sl="132.14" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="6" Qdbm="010103002001" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:投标人自行考虑&#xD;&#xA;2、运距:投标人自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="21.49" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="7" Qdbm="010501001001" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m3" Sl="5.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="8" Qdbm="010501003001" Mc="独立基础" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="10.31" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="9" Qdbm="010503001001" Mc="基础梁" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.97" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="10" Qdbm="010502001001" Mc="矩形柱" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Dw="m3" Sl="5.11" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="11" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:直径(mm) Φ12以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="1.308" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="12" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:直径(mm) Φ25以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.224" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="13" Qdbm="010501003002" Mc="柱脚基础二次浇注" Xmtz="1、350mm厚C20细石混凝土，详见图纸大样做法。" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="3.25" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="14" Qdbm="010516002001" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.639" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="15" Qdbm="010604001001" Mc="时光廊架" Xmtz="1、200*200*8热镀锌方通&#xD;&#xA;2、中国红氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="5.391" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="景墙一" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="16" Qdbm="010101003002" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:投标人现场勘查&#xD;&#xA;2、挖土深度:详见设计图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距:投标人自行考虑" Jsgz="" Dw="m3" Sl="23.73" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="17" Qdbm="010103001002" Mc="回填方" Xmtz="1、部位:基础回填&#xD;&#xA;2、土质要求:符合回填土土质要求的素土&#xD;&#xA;3、密实度要求:详见图纸要求&#xD;&#xA;4、夯填（碾压）:分层夯填" Jsgz="" Dw="m3" Sl="14.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="18" Qdbm="010103002002" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:投标人自行考虑&#xD;&#xA;2、运距:投标人自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="9.06" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="19" Qdbm="010401003001" Mc="实心砖墙" Xmtz="1、M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶。平屋顶算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Dw="m3" Sl="3.01" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="20" Qdbm="010404001001" Mc="垫层" Xmtz="1、100厚碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="2.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="21" Qdbm="010501001002" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m3" Sl="1.84" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="22" Qdbm="010501002001" Mc="带形基础" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Dw="m3" Sl="2.93" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="23" Qdbm="010504001001" Mc="直形墙" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Dw="m3" Sl="6.94" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="24" Qdbm="010503004001" Mc="压顶" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Dw="m3" Sl="0.7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="25" Qdbm="010515001003" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:直径(mm) Φ12以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.533" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="26" Qdbm="010516002002" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="27" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、基层类型：砖墙&#xD;&#xA;2、20厚1:2.5水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="17.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="28" Qdbm="011201001002" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、基层类型：剪力墙&#xD;&#xA;2、20厚1:2.5水泥砂浆" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Dw="m2" Sl="58.93" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="29" Qdbm="011407001001" Mc="墙面喷刷涂料" Xmtz="1、涂料品种、喷刷遍数:真石漆&#xD;&#xA;2、颜色投标人根据图纸自行考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="88.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="30" Qdbm="010604001002" Mc="造型栏杆" Xmtz="1、40*40*3矩形方管外包2厚镀锌钢板&#xD;&#xA;2、深咖色氟碳漆&#xD;&#xA;3、具体详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Dw="t" Sl="0.213" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="31" Qdbm="011207002001" Mc="墙面装饰浮雕" Xmtz="1、耐候钢浮雕墙&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="32" Qdbm="011507001001" Mc="不锈钢艺术字“用好红色资源，赓续红色血脉-习近平”" Xmtz="1、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积" Dw="个" Sl="17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="33" Qdbm="011507001002" Mc="不锈钢艺术字“新四军的艺术摇篮”" Xmtz="1、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="34" Qdbm="011507001003" Mc="不锈钢LOGO“N4A”" Xmtz="1、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="景墙二" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="35" Qdbm="010101003003" Mc="挖沟槽土方" Xmtz="1、土壤类别:投标人现场勘查&#xD;&#xA;2、挖土深度:详见设计图纸&#xD;&#xA;3、弃土运距:投标人自行考虑" Jsgz="" Dw="m3" Sl="2.5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="36" Qdbm="010103001003" Mc="回填方" Xmtz="1、部位:基础回填&#xD;&#xA;2、土质要求:符合回填土土质要求的素土&#xD;&#xA;3、密实度要求:详见图纸要求&#xD;&#xA;4、夯填（碾压）:分层夯填" Jsgz="" Dw="m3" Sl="1.67" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="37" Qdbm="010103002003" Mc="余方弃置" Xmtz="1、废弃料品种:投标人自行考虑&#xD;&#xA;2、运距:投标人自行考虑" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Dw="m3" Sl="0.83" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="38" Qdbm="010404001002" Mc="垫层" Xmtz="1、100厚碎石垫层" Jsgz="按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Dw="m3" Sl="0.39" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="39" Qdbm="010501001003" Mc="垫层" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m3" Sl="0.28" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="40" Qdbm="010504001002" Mc="直形墙" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Dw="m3" Sl="1.08" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="41" Qdbm="010515001004" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:直径(mm) Φ12以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="42" Qdbm="010516002003" Mc="预埋铁件" Xmtz="1、具体做法详见图纸" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Dw="t" Sl="0.18" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="43" Qdbm="011204001001" Mc="石材墙面" Xmtz="1、25厚深灰色黄岗岩（光面）&#xD;&#xA;2、30厚1:2.5水泥砂浆" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="7.21" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="44" Qdbm="011507001004" Mc="镀锌板艺术字“铁军魂 鲁艺红”" Xmtz="1、40厚镀锌板艺术字&#xD;&#xA;2、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积" Dw="个" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="新建园路" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="45" Qdbm="040203007001" Mc="青灰色强化剂压印地坪" Xmtz="1、面层刷印地坪封闭漆&#xD;&#xA;2、40厚青灰色强化剂压印地坪&#xD;&#xA;3、100厚C25混凝土&#xD;&#xA;4、150厚碎石垫层&#xD;&#xA;5、素土夯实，夯实度≥93%" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="56.03" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="46" Qdbm="011508003001" Mc="鲁艺文化地刻板" Xmtz="1、激光刻字镂空&#xD;&#xA;2、铺地后填充荧光粉与树脂混合物&#xD;&#xA;3、50厚耐候钢板" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="块" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="新建桥" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="47" Qdbm="010301001001" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Xmtz="1、地层情况:详图纸&#xD;&#xA;2、空桩长度、桩长:5m&#xD;&#xA;3、桩径:300*300&#xD;&#xA;4、成孔方法:投标人自行考虑&#xD;&#xA;5、混凝土种类、强度等级:C30&#xD;&#xA;6、含钢筋制作&#xD;&#xA;7、凿除桩头，桩头带刚靴" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="30" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="48" Qdbm="010505002001" Mc="混凝土桥板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Dw="m3" Sl="3.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="49" Qdbm="010515001005" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1、钢筋种类、规格:直径(mm) Φ25以内 三级钢" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.893" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="50" Qdbm="040203004001" Mc="桥面铺装" Xmtz="1、面层材料、规格：50mm厚防腐塑木，实心&#xD;&#xA;2、龙骨材料、规格：50*50mm防腐塑木，通长，间距300mm&#xD;&#xA;3、桥侧面挂防腐塑木板装饰&#xD;&#xA;5、具体做法详见图纸&#xD;&#xA;备注：桥面与地面搭接高度、搭接处土方开挖、回填及铺装恢复等，投标人自行考虑，结算时综合单价不调整" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占面积" Dw="m2" Sl="15.6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="51" Qdbm="011503002001" Mc="硬木扶手、栏杆、栏板" Xmtz="1、三道φ50铁链连接&#xD;&#xA;2、150*150*1200防腐木栏杆&#xD;&#xA;3、含预埋件等所需配件费用&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
        <QdBt Xh="" Mc="其他项目" Je="0" Zgj="0" Bz="">
          <Qdmx Xh="52" Qdbm="050307019001" Mc="火炬雕塑" Xmtz="1、100厚碎石垫层&#xD;&#xA;2、100厚C20混凝土垫层&#xD;&#xA;3、C30条形基础，内配C10@170钢筋&#xD;&#xA;4、300厚C20细石混凝土&#xD;&#xA;5、2厚镀锌板深咖色氟碳漆&#xD;&#xA;6、2厚冲孔镀锌板红色氟碳漆&#xD;&#xA;7、具体做法详见图纸设计&#xD;&#xA;备注：投标人结合图纸综合考虑埋件等全部费用，结算时综合单价不调整" Jsgz="按设计图示尺寸以数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="53" Qdbm="011507001005" Mc="名人介绍牌" Xmtz="1、素土夯实&#xD;&#xA;2、100厚碎石垫层&#xD;&#xA;3、300厚C20条形基础&#xD;&#xA;4、2厚镀锌铝板&#xD;&#xA;5、2厚耐候钢板&#xD;&#xA;6、刷红色氟碳漆&#xD;&#xA;7、具体做法详见图纸设计" Jsgz="按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂形的凸凹造型部分不增加面积" Dw="个" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="54" Qdbm="020111007001" Mc="凉亭出新" Xmtz="1、凉亭整体出新&#xD;&#xA;2、表面打磨，桐油两遍，表面干燥后刷一遍清漆&#xD;&#xA;3、3厚SBS防水卷材，50厚仿真进口茅草（钩挂茅草），檐口范围使用铁丝网&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸设计&#xD;&#xA;备注：投标人现场自行勘察，对实施难度综合考虑，凉亭内所有损坏构件需进行维修更换，满足甲方要求，此报价为包干价，结算时不调整" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以延长米计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;3.以个计量，按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="55" Qdbm="020510004001" Mc="户外长凳" Xmtz="1、具体做法详见图纸施工，满足甲方要求，由甲方确定样式后方可施工&#xD;&#xA;备注：投标人结合现场自行考虑开槽、铁件等的各项费用，结算时综合单价不调整" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示长度以延长米计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="56" Qdbm="040101005001" Mc="池塘排水" Xmtz="1、现状池塘排水&#xD;&#xA;2、投标人勘查现场后自行考虑排水方式、排放地点，综合考虑报价&#xD;&#xA;3、最终本项为包干价，结算不调整" Jsgz="按设计图示位置、界限以体积计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="57" Qdbm="040101005002" Mc="挖淤泥、流砂" Xmtz="1、清淤&#xD;&#xA;2、弃淤泥距离:冲浆至招标人指定位置&#xD;&#xA;3、结算时以现场签证量为准&#xD;&#xA;备注：投标人自行考虑各种措施费用" Jsgz="按设计图示位置、界限以体积计算" Dw="m3" Sl="1935.76" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
          <Qdmx Xh="58" Qdbm="050202002001" Mc="原木桩驳岸" Xmtz="1、木材种类:杉木桩&#xD;&#xA;2、桩单根长度:3m&#xD;&#xA;3、梢径：12cm" Jsgz="1.以米计量，按设计图示桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以根计量，按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="2000" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="050405001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="050405011001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="050405002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="050405004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="050405005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="050405007001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="050405008001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="050405009001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="050405010001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="05B001" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="050405003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="050405006001" Mc="反季节栽植影响措施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="050405012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="050405015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="041103001001" Mc="围堰" Xmtz="1、此报价为包干价，结算时不调整" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示围堰体积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按设计图示围堰中心线长度计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="2" Bm="011705001001" Mc="大型机械设备进退场及安拆" Xmtz="1、此报价为包干价，结算时不调整" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="3" Bm="011702001001" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m2" Sl="13.41" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="4" Bm="011702001002" Mc="独立基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="31.74" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="5" Bm="011702008001" Mc="基础梁模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="10.68" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="6" Bm="011702002001" Mc="矩形柱模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="31.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="7" Bm="011702002002" Mc="柱脚基础二次浇注模板" Xmtz="1、350mm厚C20细石混凝土，详见图纸大样做法。" Jsgz="" Dw="m2" Sl="20.02" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="8" Bm="011702001003" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m2" Sl="3.38" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="9" Bm="011702001004" Mc="带形基础模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="6.3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="10" Bm="011702011001" Mc="直形墙模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="47.96" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="11" Bm="011702025001" Mc="压顶模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="2.46" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="12" Bm="011702001005" Mc="垫层模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Jsgz="" Dw="m2" Sl="1.2" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="13" Bm="011702011002" Mc="直形墙模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="7.71" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
          <DjCsMx Xh="14" Bm="011702014001" Mc="混凝土桥板模板" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Jsgz="" Dw="m2" Sl="16.8" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="盐城幼儿师范高等专科学校“铁军艺苑”爱国主义教育基地改造工程-安装" Zylb="3" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="6818341face945a6a7779b759dae10d6" MachineKey="04-7C-16-EB-26-DC">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1. 名称: 亮化配电箱，2. 安装方式: 落地安装&#xA;3.箱内元器件：含智能时钟控制器、多功能仪表等配电箱系统图中全部内容&#xD;&#xA;4. 接地: 5*50镀锌角钢做接地体、用50*4镀锌扁钢链接、用60*60*5热镀锌顶部扁铁。 5 基础:砖砌基础，外贴面砖，具体详见设计6、备注：报价综合考虑，满足甲方使用要求" Jsgz="" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:电线管&#xD;&#xA;2、材质:PE&#xD;&#xA;3、规格:DN40&#xD;&#xA;4、备注：详见图纸，报价综合考虑" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="1185" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:YJV22-0.6/1KV-5*6&#xD;&#xA;3、电压等级（kV）:0.6/1&#xD;&#xA;4、备注：详见图纸，" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="700" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、型号:ZR-YJV-0.6/1KV-3*6&#xD;&#xA;3、电压等级（kV）:0.6/1&#xD;&#xA;4、备注：详见图纸，" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="100" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1. 名称、型号: LED射灯&#xA;2. 规格: 20W/套,3000K,AC220V &#xA;3. 垫层.基础及铁构件: 详见图纸&#xA;4. 样式、选型、参数:详见图纸。5、备注：报价综合考虑，满足甲方使用要求；" Jsgz="" Dw="套" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030412004002" Mc="草坪灯" Xmtz="1. 名称:LED草坪灯&#xA;2. 型号: LED 40W/套,3000K,AC220V&#xA;&#xA;3. 垫层.基础及铁构件: 详见图纸&#xA;4. 样式、选型、参数:详见图纸。5、备注：报价综合考虑，满足甲方使用要求；" Jsgz="" Dw="套" Sl="37" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1. 名称: 防水灯带&#xA;2. 型号: LED &#xA;3. 规格:10W/m,3000K,DC24V。&#xA;4. 样式、选型、参数:详见图纸灯具5、备注：含开槽等费用报价综合考虑，满足甲方使用要求；" Jsgz="" Dw="m" Sl="77" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="030506001001" Mc="扩声系统设备" Xmtz="1、名称:感应音响&#xD;&#xA;2、规格:20W/套,AC220V&#xD;&#xA;3、备注：红外人体自动感应语音播放，报价综合考虑，满足甲方使用要求；" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="12" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="040205001001" Mc="人（手）孔井" Xmtz="1、名称:手孔井&#xD;&#xA;2、规格尺寸:400*400*800&#xD;&#xA;3、备注：详见图纸，工程量按实结算" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="040807002001" Mc="供电系统调试" Xmtz="1、名称:送配电装置系统综合调试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="040807003001" Mc="接地装置调试" Xmtz="1、名称:接地系统调试，接地电阻测试" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>